AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"                                        // 设置选择GPRS服务模式  
  
OK  
AT+SAPBR=3,1,"APN","CMNET"                                           // 设置APN  
  
OK  
AT+SAPBR=1,1                                                                      // PDP激活,这个和TCP/IP同时使用不冲突  
  
OK  
AT+SAPBR=2,1                                                                      // 获取IP地址  
  
+SAPBR: 1,1,"10.144.156.178"  
  
OK  
AT+CLBSCFG=0,3                                                                 // 查询目前使用LBS功能默认选择的地址信息  
  
+CLBSCFG: 0,3,"www.c4a.com.cn:3002"                              // 这个地址是完全免费的  
  
OK  
AT+CLBS=1,1  
  
+CLBS: 0,121.358585,31.219023,550                                  // 获取经纬度  
  
OK  
AT+CLBS=4,1  
  
+CLBS: 0,121.358599,31.219034,550,17/02/25,09:33:01   // 获取信息详细些,包括时间信息,需要+8  
  
OK  
AT+SAPBR=0,1  
  
OK